ANEXO B 
LAUDO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO (SAVE) 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
Denominação do Empreendimento: 
CNPJ/CPF: 
Endereço Completo: 
Área construída (total): 
Proprietário/Responsável Legal:                                                                            CPF: 
Responsável Técnico (RT):                                                                                       CREA/CAU/CFT: 
Nº DA DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT/TRT): 
2. CLASSIFICAÇÃO E OCUPAÇÃO
☐
 EDIFICAÇÃO NOVA			☐
EDIFICAÇÃO EXISTENTE 		
☐
SAVE EM ÁREA EXTERNA	☐
SAVE EM ÁREA INTERNA	
Tipo de Ocupação: 
☐ Garagem G-1            ☐ Garagem G-2          ☐ Misto com SAVE
Área Total do Pavimento com SAVE (m²): 
Número de pavimentos com SAVE: 
Número de estações de recarga por modo de carregamento:
  ☐ (Modo 1), ☐ (Modo 2), ☐ (Modo 3), e ☐ (Modo 4).
Número de Estações de Recarga por pavimento:
 1 pavimento = 
2 pavimentos = 
3 pavimentos = 
3. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS
3.1 Proteções elétricas e equipamentos (5.2.1)
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	Dispositivos de proteção contra sobrecorrente conforme NBR 5410 instalados e testados
	☐
	☐
	☐
	[bookmark: Texto9]Obs.

	Dispositivos de proteção contra contato indireto (DR/DPS) conforme NBR 5410 e NBR 17019
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Conformidade com NBR IEC 61851-1 para carregadores
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Certificados de conformidade dos equipamentos elétricos apresentados
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Documentação técnica dos equipamentos (manuais, especificações etc.)
	☐
	☐
	☐
	Obs.



3.2 Ponto de Desligamento Manual (5.2.1)
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	Ponto de desligamento manual instalado conforme NT-49, para cada SAVE.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Ponto de desligamento manual instalado conforme NT-49, para o pavimento.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Altura de instalação: 1,2 m a 1,6 m do piso
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Localização correta (acessível, sinalizado, até 5m da rota de fuga)
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Identificação visual adequada com placa de sinalização do ponto de desligamento.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Funcionalidade testada
	☐
	☐
	☐
	Obs.



3.3 Aterramento (5.2.2)
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	Sistema de aterramento implantado conforme NBR 5410
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Impedância de aterramento conforme especificação técnica
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Teste de aterramento realizado e documentado
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Condutores de aterramento adequados
	☐
	☐
	☐
	Obs.



3.4 Sinalização de Emergência (5.2.3)
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	Placas fotoluminescentes conforme NT-20 instaladas
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Altura de instalação: até 1,6 m do piso
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Mensagem clara indicando SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Visibilidade adequada da sinalização
	☐
	☐
	☐
	Obs.



3.5 Afastamentos (rota de fuga) – Item 5.2.4
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	Se única saída de emergência: distância mínima 5m da estação de recarga verificada.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Se múltiplas saídas: nenhum afastamento obrigatório (confirmar).
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Estações de recarga NÃO localizadas em rotas de fuga.
	☐
	☐
	☐
	Obs.



4. VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
4.1 Garagens em Áreas Externas (Item 5.3) – aplicável apenas se instalação em área externa
☐ Não aplicável (instalação em ambiente interno)
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	Proteção contra intempéries (cobertura/abrigo) implementada
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Drenagem de água adequada
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Ventilação natural ou forçada conforme projeto. VER ABERTURAS DE FACHADA.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Acesso de viaturas de bombeiros assegurado
	☐
	☐
	☐
	Obs.



4.2 Edifícios Novos – Requisitos Adicionais (Item 5.4) – aplicável apenas a edifícios novos com SAVE e área >750 m² OU altura >12 m
☐ Não aplicável (edifício existente ou dimensões menores)
Se aplicável:
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	Sistema de detecção de incêndio instalado conforme NT-19 em todo o pavimento.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Sistema de alarme de incêndio instalado conforme NT-19 em toda a edificação.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Chuveiros automáticos (sprinklers): 
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Cobertura de sprinklers: Todo o piso garagem e conforme projeto
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Sistema de controle/exaustão de fumaça instalado
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Resistência ao fogo (TRRF) estrutural: 120 minutos atestado
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Documentação de testes de sistemas de proteção (comissionamentos de detecção de incêndio, alarme de incêndio e chuveiros automáticos).
	☐
	☐
	☐
	Obs.



4.3 Edifícios Existentes – Adaptação (Item 5.5) – aplicável apenas a edifícios existentes com SAVE instalado
☐ Não aplicável (edifício novo)
Se aplicável:
	Item
	Sim
	Não
	N/A
	Observações

	SAVE instalado após aprovação de responsável técnico.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Sistema de detecção de incêndio estendida em todo o pavimento.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Sistema de alarme de incêndio instalado conforme NT-19 em toda a edificação.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Chuveiros Automáticos (Sprinklers): cobertura em todo o pavimento ou seguindo compartimentação.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers) interligado à tubulação de hidrantes.
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Documentação de testes de sistemas de proteção (comissionamentos de detecção de incêndio, alarme de incêndio e chuveiros automáticos).
	☐
	☐
	☐
	Obs.

	Testes de compatibilidade com sistemas existentes.
	☐
	☐
	☐
	Obs.


5. PARECER TÉCNICO
Classificação Final (marcar com X):
☐ APROVADO – Atende integralmente aos requisitos da NT-49
☐ APROVADO COM RESSALVAS – Pequenas irregularidades que não comprometem a segurança (listar abaixo)
☐ REPROVADO – Não conformidades críticas impedem continuidade
[bookmark: Texto6]Fundamentação Técnica de RESSALVAS (Observações Gerais): Insira aqui argumentação técnica.

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ASSINATURAS
Declaro, para os devidos fins, que as instalações elétricas de baixa tensão estão executadas na edificação em conformidade com a ABNT NBR 17019 e a Norma Técnica N°49 do CBMMA (Exigências e parâmetros de segurança contra incêndio e emergências aplicáveis às ocupações destinadas a garagens e/ou locais que possuam sistemas de alimentação de veículos elétricos – SAVE).


Responsável Técnico (RT - Projeto/Execução):
Nome:   							 Assinatura: 
CREA/CAU/CFT: 
Data: 

Responsável pelo uso da edificação:

Nome:  							               Assinatura:
Função: 
Data: 



OBSERVAÇÕES ESPECIAIS: Use linguagem técnica conforme NT-49. Todos os itens CRÍTICOS devem resultar em APROVADO ou Aprovado com Ressalvas para prosseguimento. Os apontamentos listados neste formulário serão validados pelo vistoriador do CBMMA.

